혈관조영술 장비 점검 체크리스트

□ 기본전원및냉각시스템

점검항목	정상	이상	조치사항
냉각팬작동확인
기기온도측정
통풍구막힘여부
전원케이블손상확인

□ 영상획득및디스플레이

점검항목	정상	이상	조치사항
모니터전원확인
영상선명도평가
색감정확도검증
프레임레이트측정
응답속도점검
화면균일성테스트
입력신호수신확인
출력해상도확인

□ 방사선방출및안전검사

점검항목	정상	이상	조치사항
선량률측정
방사선필터상태
차폐재완전성평가
누설방사선측정
안전장치작동점검
긴급정지버튼확인