건설장비 운전자 안전점검

점검항목명	점검결과(O/X)	점검상태	비고	확인사항
엔진오일 및 냉각수 잔량	정상	양호	수위 적정함	누유 여부 확인 완료
브레이크 및 페달 작동	정상	양호	제동력 확실함	작동 이상 없음
타이어/궤도 마모 상태	정상	양호	마모 한계 내 존재	균열 없음 확인
유압 호스 및 실린더	정상	양호	누유 흔적 없음	작동 부위 이상 무
경광등 및 작업등 작동	정상	양호	조도 적정함	야간 작업 가능
후방 카메라 및 미러	정상	양호	시야 확보 용이	렌즈 청결 상태 양호
경적 및 알람 작동	정상	양호	소리 명확함	경고 신호 정상
안전벨트 체결 상태	정상	양호	파손 및 마모 없음	체결 상태 양호
소화기 비치 및 상태	정상	양호	압력 게이지 정상	유효기간 확인 완료
차량 내 청결 상태	정상	양호	주행 방해물 없음	작업 환경 깨끗함