기계 설비 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	양호	불량	조치사항	비고
모터회전상태정상	회전이부드럽고음향정상
베어링윤활상태	윤활유충분하고변색없음
진동감지	진동이크지않고규칙적
냉각팬가동상태	팬회전정상적
온도측정	설정온도범위내
압력계표시	정상범위내표시
노이즈레벨	70dB이하
연결볼트조임상태	모든볼트견고하게조임
배관누수상태	누수흔적없음
오일필터상태	색상정상변색없음
전기배선절연상태	균열손상없음
안전장치동작확인	정상적으로작동