저항기 포장 및 출하 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	점검일시	점검자
저항값정밀도검사	□5%	4.87k□	□		2026-01-31	김철수
외관상태점검	흠집없음	양호	□		2026-01-31	김철수
코딩마크점검	명확함	명확	□		2026-01-31	김철수
리드선상태검사	직선	직선	□		2026-01-31	김철수
폐기물처리확인	폐기완료	완료	□		2026-01-31	김철수
포장재질점검	지정된규격	규정준수	□		2026-01-31	김철수
박스밀봉도검사	완전밀봉	완전	□		2026-01-31	김철수
라벨부착확인	정확부착	정확	□		2026-01-31	김철수
중량측정검사	규정범위	0.35g	□		2026-01-31	김철수
습도환경검사	40~60%RH	50%RH	□		2026-01-31	김철수
온도조건확인	15~30□C	22□C	□		2026-01-31	김철수
배송준비상태검증	적정	적정	□		2026-01-31	김철수