오존 발생기 안전 점검 체크리스트

점검항목	양호	불량	개선필요	비고
고전압전극상태확인	□
냉각수순환상태확인
가스방전로중상태확인
오존생성량측정확인
전원공급안정성확인
누기가스배출장치점검
절연저항값측정확인
안전장치동작여부확인
케이블및연결부상태점검
팬및환기장치작동확인
기기외부부식또는손상점검