폐타이어 재활용 공정 설비 작동 점검표

점검항목명	점검기준	정상	불량	점검자	점검일시	비고
타이어분쇄기모터상태	이상음,진동없음			김철수	2026-02-25	정상작동
자석선별기자력강도	규정전압범위			이영미	2026-02-25
이물질분리장치동작	동작음상태			박준호	2026-02-25
분진집진기청소상태	필터상태양호			최동욱	2026-02-25
고무칩분급기운영	규격별분류정상			홍주은	2026-02-25
와이어회수기능상	분리율95%이상			정승현	2026-02-25
유압펌프압력검사	정격압력대비95%			김수진	2026-02-25
컨베이어벨트상태	마모도양호			이준석	2026-02-25
냉각시스템온도	설정범위이내			박미연	2026-02-25
센서오염도체크	청결상태유지			최현준	2026-02-25
전기차단기안전성	접점상태양호			강영훈	2026-02-25