맥주 포장 라인 작동 점검표

점검항목	정상	비정상	조치완료	점검자	비고
병입기작동상태점검
라벨부착기정상작동
박스포장기성능점검
컨베이어벨트동작확인
안전장치기능테스트
이물질감지센서점검
공기압축기압력확인
온습도제어시스템점검
전기배선절연상태확인
소음진동레벨측정
윤활유주입및교환확인