고전압 차단기 유지보수 점검표

□ 점검항목

점검항목명	정상	이상	조치요령	비고
절연유상태점검
아킹점검
동작시간측정
코일절연저항측정
메커니즘오일량확인
접점마모도측정
외함누유여부점검
터미널클리닝
볼트체결상태확인
절연부시점검
가스누설감지기테스트
적동상태점검
냉각장치동작확인
보호장치기능테스트

□ 점검결과

점검자명		점검일자
점검장소
결과요약