운동복 원단 검사 점검표

□ 검사항목

검사항목	검사기준	합격	부적합	비고
색상균일성	RGB편차5%이내
섬유길이	ISO규격준수
강도측정	KS규격이상
신축성검사	15-20%범위
무게측정	250□10g/m2
방수성능	JIS규격충족
통기성검사	1000mmH2O이상
색상견뢰도	등급4이상
마찰견뢰도	등급3이상
세탁견뢰도	등급4이상
촉감검사	부드러움기준충족
표면외관	흠집/오염없음
재봉성능	솔기강도충족
보풀형성	등급4이상

□ 검사결과

검사일자	담당자	최종판정	의견
2026-01-30	김철수	합격	기준충족