아크릴 섬유 원료 품질 점검표

작성일자 : 2026-01-31

작성자 :

점검항목 내용

점검항목	점검기준	점검결과	합격	부적합
원료입도분포	150-300마이크론
수분함량	2.0%이하
색도	ISO색도100이상
포함물제거율	99%이상
강도특성	인장강도최소3.0gd
탄성복구율	85%이상
화학저항성	산알칼리내성우수

최종판정

판정결과	결정	비고
합격
부적합
재검

점검담당자 서명 : _______________

점검완료일 : _______________