이온 교환 장비 유지보수 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	점검일	담당자	비고
장비외형검사	손상및변형없음	양호	2026-02-06	김철수
수지교환탑상태	색상변화및부피	정상	2026-02-06	이영희
입출수배관검사	누수및결로확인	양호	2026-02-05	박지만
압력게이지확인	정상범위내압력	정상	2026-02-06	최민준
유량계측정	정격유량범위	양호	2026-02-04	정수민
수질검사	경도및이온농도	합격	2026-02-06	김명숙
재생액소비량	표준소비량비교	정상	2026-02-03	이동호
재생주기설정	설정값확인	양호	2026-02-06	박수현
역세관수질	탁도및색상	합격	2026-02-02	최영수
안전밸브기능	개폐동작확인	정상	2026-02-06	김미영
전기접점확인	접점상태및저항	양호	2026-02-01	이준석