활성탄 필터 안전 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	부적합	적합	점검일자	점검자
활성탄필터외형상태	손상,균열,파손없음				2024-12-15	김철수
활성탄필터흡착용량	초기용량의80%이상				2024-12-15	김철수
필터압력손실	최대압력차이내				2024-12-14	이영희
활성탄함유량확인	설계량기준부족없음				2024-12-14	이영희
필터교체주기이행	교체주기내운영				2024-12-13	박민준
흡착효율측정결과	효율기준이상유지				2024-12-12	박민준
필터포장및보관상태	습도,온도적절				2024-12-11	최정훈
사용기간초과여부	기한내사용				2024-12-10	최정훈
필터성능저하검사	성능저하없음				2024-12-09	정수현
교체부품품질확인	정품인증서확인				2024-12-08	정수현
필터설치적정성검토	설계기준에부합				2024-12-07	오준석