종이백 재료 품질 검사 점검표

□ 검사정보

검사일시		검사담당자
원재료명		규격
로트번호

□ 품질검사항목

검사항목	검사기준	측정값	판정	비고
색상검사	표준색과일치
인장강도	기준값이상
찢김강도	기준값이상
신장률	기준범위내
백도측정	기준값이상
습도측정	7~13%
표면균일성	결함없음
인쇄적성	양호
불순물검사	이물질무함
라이너강도	기준값이상
코팅균일성	균일하게분포
내습강도	기준값이상

□ 최종판정

검사결과		합격기준
검사의견