고무원료품질점검표

□ 원료입수검사

점검항목	정상	부분불량	전체불량	비고
색상점검
냄새점검
이물질검사
수분함량측정
경도값확인
인장강도검사
신도측정
탄성회복력측정
인열강도검사
복원력시험
내열성확인
내오존성검사
내유성확인
압축영구변형

□ 외관검사및완제품검증

검사항목	양호	미흡	부적합	비고
표면거칠기검사
치수정확성측정
변색흔적확인
균열손상여부