목재 가구 완제품 검수 점검표

□ 외관검사

점검항목	양호	미흡	비고
색상일치도
가장자리마무리
도장상태
먼지오염여부
오염흔적제거

□ 기능성검사

점검항목	양호	미흡	비고
서랍개폐동작
문짝개폐상태
경첩상태확인
안정성및흔들림
결합부위확인
표준규격부합

□ 안전성검사

점검항목	양호	미흡	비고
모서리안전성
구조안정성
금속부위안전
화학물질안전