자외선 살균 장비 유지보수 점검표

점검항목	정상	이상	1월	2월	3월	4월	5월	비고
자외선램프밝기
석영관온도
전원공급상태
냉각수순환여부
살균강도측정값
석영관표면세정
누수현상여부
입구필터교체
반사경표면상태
화학선흡광도
관로내부침전물
구동모터작동음