철광석 채굴 장비 운행 점검표

점검항목	양호	부분손상	심각	미점검	점검담당자	비고
굴삭기유압실린더					김철수	정상작동
덤프트럭브레이크패드					이영준	교체예정
로더타이어상태					박민재	공기압정상
천공기드릴비트					최동욱	예리함유지
광산카트레일상태					정준호	안전장치작동
분쇄기스크린메시					한기석	목재청결
펌프엔진냉각계통					오진호	온도정상
와이어로프장력					강석훈	정렬상태
컨베이어벨트마모					유진욱	교체가능
선별장비진동시스템					임재호	일관기기작동
안전장치감지센서					손창호	반응민감
비상정지버튼작동					최기훈	즉시반응