고무 매트 제품 포장 점검표

점검항목	점검내용	양호	부적합	점검일시	비고
표면상태검사	균열, 찢김, 손상 확인			2024-01-15
치수확인	규격 대비 편차 측정
색상검사	색상 일관성 확인
경도측정	듀로미터로 경도값 측정
패킹재확인	완충재, 포장재 충분성 확인
라벨부착검사	라벨 정보 정확성 확인
밀봉상태검사	포장 밀봉 상태 확인
무게검사	제품 무게 측정
탄성복원성검사	압축 후 복원력 확인
향기검사	이취 및 오염 냄새 확인
카드보드상태	외부 포장 상자 손상 확인