비상 조명 설비 점검표

점검항목	정상	미흡	불량	점검일시	비고
조명기구의 외관 손상 여부
배터리 동작 상태 확인
배터리 용량 측정
배선 절연 상태 검사
접속 박스 안전성 확인
공급 회로 동작 확인
조도 수준 측정
피난 경로 표시 상태
제어판 상태 점검
계약 용량 적절성 검토
안전 표지판 설치 확인
점검 기록 보관 상태