유틸리티 설비 누수 탐지 체크리스트

□ 누수탐지점검

점검항목	상태	조치	담당자	비고
연결부누수
밸브상태점검
물압계기능확인
배수관누수확인
펌프작동상태
필터막힘확인
화면꼭지누수
바닥홈통청소
실내배관점검
벽체습기확인
냄새발생확인

□ 조치현황

-누수 원인 : 배관 부식으로 인한 연결부 손상

-조치 내용 : 손상 배관 교체 및 시재 시공

-예상 완료일 : 2026년2월15일