원자재 수량 점검표

원자재명	규격	단위	현황수량	기준재고	상태확인	점검일시	담당자	비고
강철판(SS400)	2.0mm□1000mm	장	150	100	□	2024-01-15	이승현	정상
알루미늄봉	□20mm□6m	개	45	50	□	2024-01-15	김미영	재발주예정
구리선	□2.6mm□500m	롤	28	30	□	2024-01-15	박준호	산화방지처리완료
스테인리스강판	1.5mm□SUS304	매	62	80	□	2024-01-15	최은정	습기노출방지중
황동봉	□12mm□2m	개	35	40	□	2024-01-15	정동욱	정상보관
니켈도금강판	0.8mm□500mm	장	88	100	□	2024-01-15	오나영	도금코팅양호
티타늄합금봉	□16mm□3m	개	22	25	□	2024-01-15	송기철	고가제품주의
아연도금강선	□3.2mm□500m	롤	16	20	□	2024-01-15	이현정	녹발생확인됨
마그네슘합금	20mm□300mm	개	12	15	□	2024-01-15	유준석	방염처리필요
청동주물	CuSn8P-60	kg	240	250	□	2024-01-15	장현준	품질검사완료
탄소강선재	□6.5mm□coil	톤	3.2	5.0	□	2024-01-15	윤수희	적재상태정상