사무실 환경 안전 에너지 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	비고
실내온도	18~24□	21□
상대습도	40~60%	55%
조명도수준	500lux이상	600lux
소음수준	70dB이하	65dB
환기시스템가동	정상작동	운영중
공기질측정	CO2 : 1000ppm	850ppm
안전장비보유	완비상태	구비됨
전기안전점검	정상상태	정상
소화기배치현황	10m이내	배치완료
에너지절감활동	월1회이상	실행중
폐기물분류관리	분류수거	준수함
조사자명	담당자	김정환