건물 내부 누수 점검표

시설물 유지관리 및 점검 현황

점검항목명	상태양호	점검불량	특이사항
천장 벽지 습기 및 변색 여부	□		거실 천장 중앙부 미세 변색 발견
바닥 타일 사이 백태 현상		□	화장실 입구 타일 줄눈 변색
벽면 하단부 도배지 들뜸	□
창틀 실리콘 마감 상태		□	외부 실리콘 노후화로 틈 발생
배관 연결부 미세 누수 여부	□
싱크대 하부장 습기 유무	□
욕실 배수구 주변 방수 상태		□
에어컨 배수관 드레인 상태	□
베란다 벽면 곰팡이 발생		□
보일러 배관 압력 저하 여부	□
지하층 벽면 균열 및 누수		□