통신장애 예방 점검표

점검항목	점검결과	상태표시	비고
전원 공급 장치 상태	정상	양호	UPS 배터리 전압 안정적
네트워크 케이블 연결	정상	양호	커넥터 체결 상태 양호
장비 발열 및 팬 작동	정상	양호	냉각 팬 회전 소음 없음
광케이블 신호 레벨	정상	양호	수신 감도 기준치 이내
라우터 CPU 부하율	정상	양호	평균 부하 30% 미만
스위치 메모리 점유율	정상	양호	메모리 누수 현상 없음
방화벽 정책 적용 상태	정상	양호	불필요 포트 차단 확인
로그 기록 생성 여부	정상	양호	시스템 로그 기록 중
백업 데이터 생성 주기	정상	양호	일 단위 자동 백업 완료
접지 상태 및 누전 여부	정상	양호	접지 저항 수치 정상
서버실 온도 습도	정상	양호	적정 온도 25도 유지