풍력발전 시설 안전 점검 체크리스트

□ 기초및구조물점검

점검항목	점검결과	조치사항	비고
타워기초균열점검
콘크리트강도저하점검
기초앵커볼트상태확인
지표수침투방지확인
타워가대기울음정도점검
타워도장상태및부식점검
용접부분정밀검사

□ 날개및회전부점검

점검항목	점검결과	조치사항	비고
블레이드균열손상점검
블레이드유착상태확인
회전부베어링상태
허브연결부안전성점검
피치제어시스템동작확인
요우베어링윤활상태
블레이드평형도검사