전기공급 시설 안전 점검표

점검항목	점검내용	결과	점검일자	점검자	비고
접지저항값측정	100M□이상		2026-03-11	김안전	정상
절연내력시험	1분간3000V인가		2026-03-10	박점검	정상
누전차단기점검	정격감도전류30mA		2026-03-09	이검사	작동양호
전기배선상태	손상및노화점검		2026-03-11	최점검원	이상없음
전력케이블점검	절연손상여부		2026-03-08	정검사관	정상
변압기절연유	산가및수분함량		2026-03-07	조점검사	교체필요
배전판청결도	먼지제거및정리		2026-03-11	황점검원	정상
접속박스상태	부식및느슨함확인		2026-03-06	윤감시원	긴급정비필요
안전용차단기	동작시간및감도		2026-03-11	민검사자	정상작동
접지전극저항	매년재측정		2026-03-05	권점검자	기준범위내
조명기구상태	손상및동작확인		2026-03-04	강감시자	일부교체필요
비상전원시스템	가동여부및용량		2026-03-11	손안전검사	정상가동