렌터카 차량 안전 검사 체크리스트

검사항목	점검내용	정상	이상	비고	검사일시
브레이크패드마모도	패드두께2mm이상				2026-02-12
타이어트레드높이	트레드1.6mm이상				2026-02-12
배터리전압상태	12V이상정상작동				2026-02-12
엔진오일레벨	최소선이상충전				2026-02-12
냉각수누수여부	누수흔적없음				2026-02-12
워이퍼블레이드상태	균열손상없음				2026-02-12
헤드라이트밝기	양쪽모두밝음				2026-02-12
에어필터청정도	먼지축적도검사				2026-02-12
스티어링휠움직임	부드러운회전				2026-02-12
사이드미러조정상태	좌우모두조정가능				2026-02-12
에어컨냉방능력	냉각온도16도이하				2026-02-12