고정통신 인프라 점검표

점검항목명	점검기준	점검결과	적합여부	조치사항	담당자	점검일자	비고
광케이블상태점검	육안점검	양호	적합	없음	김철수	2026.03.15	외부노출부분정상
케이블덕트보호상태	연결상태확인	양호	적합	없음	박영희	2026.03.15	고정장치정상작동
접속함상태점검	외관손상여부	양호	적합	없음	이순신	2026.03.14	도장칠벗겨짐없음
주요단자함설치상태	안정성확인	양호	적합	없음	정재훈	2026.03.14	벽체고정강화됨
접지저항값측정	저항값10□이하	8.5□	적합	없음	최윤정	2026.03.13	기준값충족
전원공급안정성	전압범위확인	220V정상	적합	없음	홍길동	2026.03.13	변동폭허용범위
무정전전원장치동작	배터리용량확인	정상	적합	없음	유민준	2026.03.12	충전율95%
케이블절연저항측정	저항값100M□이상	150M□	적합	없음	오정희	2026.03.12	절연파괴없음
광신호강도측정	신호레벨기준값	-15dBm	적합	없음	임재훈	2026.03.11	안정적신호유지
연결부송수신기능	양방향통신확인	정상	적합	없음	서민정	2026.03.11	송수신동시가능
배선로보호장치점검	차단기동작테스트	정상	적합	없음	강철구	2026.03.10	차단기반응시간정상
통풍및냉각장치점검	공기순환여부확인	양호	적합	없음	한성경	2026.03.10	필터교체일정확인
화재감지시스템작동	센서감지테스트	정상	적합	없음	정예빈	2026.03.09	경보음정상작동
정보보안설정상태	접근제어확인	정상	적합	없음	박민수	2026.03.09	암호화설정활성