배관 부식 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	주의	불량	비고
표면부식	육안점검
용접부점검	육안점검
스케일층	박리여부
공극부분	습도측정
페인트층	박리검사
접속부부식	틈새점검
배관벽두께	초음파측정
부식생성물	황산화물검사
음극방식상태	전위측정
절연상태	절연도측정
부식속도	공식깊이측정