발전 설비 상태 점검 체크리스트

□ 회전기기점검

점검항목	정상	이상	미점검	비고
터빈로터균형상태
베어링온도
발전기절연저항
축진동레벨
냉각수유량
급유장치작동상태
브러시상태
커플링상태
고정볼트조임상태
전기코드절연상태
출력전압레벨

□ 계통연계장치점검

점검항목	정상	이상	미점검	비고
변압기온도
변압기유질상태
차단기동작상태
접지저항
모니터링장치기능
선로전압측정값