전기안전인증점검표

점검항목	기준	점검결과	점검일자	점검자	비고
접지저항값측정	5□이하	□	2025-02-05	홍길동	정상
절연저항측정	0.1M□이상	□	2025-02-05	홍길동	정상
회로차단기동작	정상동작	□	2025-02-05	홍길동	정상
누전차단기동작	정상동작	□	2025-02-05	홍길동	정상
배선피복상태	손상없음	□	2025-02-05	홍길동	정상
단자연결상태	견고	□	2025-02-05	홍길동	정상
접지선설치	완료	□	2025-02-05	홍길동	정상
보호장치동작	정상동작	□	2025-02-05	홍길동	정상
전원차단기능	정상동작	□	2025-02-05	홍길동	정상
비상정지장치	정상동작	□	2025-02-05	홍길동	정상
안전표시확인	완료	□	2025-02-05	홍길동	정상