금지 화학물질 검사 점검표

문서작성일 :

2026-03-11

검사항목

점검항목	검사방법	허용기준	결과	비고
카드뮴(Cadmium)검사		100mg/kg이하
납(Lead)검사		1000mg/kg이하
수은(Mercury)검사		50mg/kg이하
육불화황(Sulfur Hexafluoride)검사		검출안됨
프탈레이트(Phthalate)검사		0.1%이하
방염제(Flame Retardant)검사		기준값이하
포름알데히드(Formaldehyde)검사		75mg/kg이하
염료(Azo Dyes)검사		검출안됨

검사결과

결과판정	합격기준	비고
합격	모든항목이허용기준이하
부적합	1개이상부적합