측정 기구 교정 점검표

점검항목	기준값	측정값	오차범위	합격여부	점검일자	점검자	비고
영점(Zero Point)검사
정확도검사(마이크로미터)
직선성검사(칼리퍼)
반복성검사(디지털게이지)
눈금간격확인(버니어캘리퍼)
회전력검사(토크렌치)
평행도검사(스트레이트엣지)
수직도검사(스퀘어)
표면거칠기검사(표면검사기)
온도보정검사(온도계)
전원확인검사(디지털측정기)