운송 차량 브레이크 점검 체크리스트

□ 기본정보

차량번호	점검일시	점검자명	소속부서
서울12가3456	2026-03-11	김순검	안전관리팀

□ 브레이크시스템점검

마스터실린더액체상태

양호(투명하고깨끗함)

브레이크패드두께

정상(앞8mm이상,뒤6mm이상)

액체누출여부

누출없음

브레이크호스상태

손상없음

휠실린더상태

정상작동

브레이크로터상태

균일한두께(앞11.5mm이상)

드럼브레이크상태

원형유지,손상없음

에어브레이크상태

압력정상(7bar이상)

ABS동작확인

정상작동

제동거리테스트

기준내(시속40km에서9m이내)

경고등상태

정상(미점등)

비상브레이크기능

양호(차량정지가능)

□ 점검결과

종합판정	정비필요여부	비고
적합	불필요	정기점검합격