밀도 측정 장비 점검 체크리스트

점검항목	기준값	점검결과	수정필요	담당자	점검일자	비고
눈금판청결도점검	0.0000g/cm□	합격	아니오	김영민	2026-02-06	깨끗함
온도센서정확도검증	□0.5□C	합격	아니오	이준호	2026-02-05	정상작동
유리용기손상여부	무손상	합격	아니오	박수진	2026-02-04	균열없음
저울영점조정기능	0.00g	합격	아니오	최동욱	2026-02-03	정상
습도측정기능정확성	□2%RH	합격	아니오	한미영	2026-02-02	정상범위
점성도측정프로브세척	깨끗함	합격	아니오	정하영	2026-02-01	오염없음
디스플레이표시상태	선명함	합격	아니오	오승민	2026-01-31	문제없음
정렬상태확인	수평	합격	아니오	유재민	2026-01-30	조정완료
보정액상태확인	투명	합격	아니오	강민지	2026-01-29	교체불필요
전원연결상태점검	정상	합격	아니오	윤재환	2026-01-28	배선완벽
냉각시스템작동확인	온도유지	합격	아니오	임연주	2026-01-27	효율적
데이터저장기능검증	저장됨	합격	아니오	송준혁	2026-01-26	안정적
교정증명서확인	유효	합격	아니오	김수정	2026-01-25	2026년유효