자동차 부품 용접 검사 체크리스트

검사항목	합격기준	검사방법	결과	검사자	비고
용접부표면균열	균열없음	육안검사	합격	김철수
용접부언더컷	깊이0.5mm이하	게이지측정	합격	이영미
용접부기공결함	기공없음	초음파검사	합격	박민준
용접비드높이	1~2mm	캘리퍼측정	합격	최순신
용접폭균일성	편차1mm이내	시각검사	합격	정하연
열변형도	10도이내	각도계측정	합격	문소은
용접부경도	HV250이하	비커스경도기	합격	손준호
연결부강도	인장강도합격	인장시험	합격	윤지영
침투검사결과	결함없음	액체침투검사	합격	조민석
자기가루검사	결함없음	자기분말검사	합격	허다윤
용접후열처리	정해온도도달	온도계확인	합격	강혜준
치수정확도검증	공차범위내	측정기확인	합격	임선호