에너지 시설 안전 점검표

점검항목명	상태확인	결과값	특이사항
가스 누출 차단 밸브 작동 상태	정상	OK	-
절연 장갑 손상 여부 확인	양호	OK	-
방호 장구 고정 상태 점검	이상없음	OK	-
경보 장치 작동 신호 확인	정상	OK	-
소화 설비 압력계 수치 점검	정상	OK	-
접지 설비 연결 부위 상태	양호	OK	-
비상 조명등 점등 여부 확인	정상	OK	-
안전 표지판 시인성 점검	양호	OK	-
전선 피복 노출 상태 확인	이상없음	OK	-
환기 시설 가동 여부 점검	정상	OK	-
누전 차단기 작동 테스트	정상	OK	-
안전모 균열 여부 점검	양호	OK	-