송전탑 안전 점검표

점검항목명	이상유무(양호)	점검결과(불량)	조치필요사항	비고
기초 콘크리트 균열 상태	양호
철탑 강재 부식 정도	양호
볼트 및 너트 체결 상태
애자류 오염 및 파손
가공지선 인장 상태
지선 고정부 안정성
송전선로 이격 거리
철탑 경사도 측정값
접지저항 측정값
주변 수목 침범 여부
구조물 도장 상태
부속 금구류 마모