화물 고정 상태 점검표

점검구분	상세 점검항목	점검결과	확인내용	비고
결속장비상태	라쳇 스트랩 마모 여부	양호	손상 없음 확인	교체주기 준수
결속장비상태	체인 및 훅 연결 상태	이상없음	체결 부위 견고함
결속장비상태	텐셔너 작동 원활성	정상	기계적 결함 없음
화물적재상태	중량물 균형 배치	적정함	무게 중심 중앙 위치
화물적재상태	적재 높이 제한 준수	준수함	차량 높이 규격 이내
화물적재상태	낙하 방지 덮개 설치	완료	갑작스런 낙하 방지
고정방법확인	슬링 벨트 꺾임 유무	이상없음	벨트 꼬임 없음
고정방법확인	방진 패드 사용 여부	사용함	진동 완화 조치
고정방법확인	모서리 보호대 부착	부착됨	화물 손상 방지용
차량안전상태	적재함 문 잠금장치	잠김	이탈 방지 확인
차량안전상태	차량 바닥 미끄럼방지	상태양호	마찰력 확보됨