클린룸 장비 청소 점검표

점검항목명	상태확인	점검결과	점검내용	비고
장비외관 오염도	정상	양호	표면 먼지 및 파티클 없음
컨베이어 벨트 상태	정상	양호	이물질 잔류 여부 확인
센서 렌즈 청결도	정상	양호	지문 및 얼룩 제거 상태
구동부 그리스 상태	정상	양호	과도한 유출 여부 점검
필터 프레임 밀봉성	정상	양호	틈새 및 균열 유무 확인
배관 연결부 누설여부	정상	양호	가스/에어 누출 미발생
제어반 패널 청결도	정상	양호	조작부 스위치 오염 확인
전선 피복 손상여부	정상	양호	피복 마모 및 노출 확인
냉각팬 회전 상태	정상	양호	소음 및 진동 발생 여부
배기 덕트 내부 청결	정상	양호	분진 퇴적 상태 점검
장비 하부 프레임	정상	양호	바닥 접촉부 오염 확인