화학 반응 안전성 검증 점검표

점검항목	상태확인	점검결과	비고
반응기 내부 세척 상태	완료	양호	잔류물 없음 확인
냉각 시스템 작동 여부	정상	양호
교반 속도 설정값 일치	일치	양호
압력계 영점 조절 상태	완료	양호
온도 센서 반응 속도	정상	양호
원료 투입 밸브 밀폐	밀폐	양호
비상 정지 스위치 작동	작동	양호
가스 누출 감지기 상태	정상	양호
반응 용기 압력 범위	범위내	양호
안전 밸브 개방 압력	설정값	양호
시약 보관 온도 적정성	적정	양호
배기 장치 풍량 확인	정상	양호