수압 테스트 점검표

□ 기본 정보

프로젝트명		테스트일자
배관번호		설계압력

□ 점검 항목

점검항목명	점검결과	판정	비고
배관 내부 이물질 제거 상태 확인
가스켓 및 볼트 체결 상태 점검
압력계 교정 성적서 유효성 확인
벤트 밸브 개방 및 공기 배출 확인
단계별 가압 절차 준수 여부
최대 시험압력 도달 및 유지 확인
연결 부위 누설 여부 육안 점검
압력 강하 발생 여부 측정
시험 후 잔압 제거 및 배수 상태
안전 밸브 작동 및 설정치 확인
주변 안전 펜스 및 통제 구역 설정
최종 압력 기록지 작성 여부