방화문 품질확인 점검표

□ 기본 정보

점검현장명	강남 아파트 신축공사	점검일자	2023-10-27
점검자성명	홍길동	제품모델명	FD-A100형

□ 세부 점검 항목

점검항목명	결과확인	비고	특이사항
도어프레임변형여부	양호		직선도 유지 확인
표면도장상태	양호		스크래치 없음
도어개폐원활성	양호		걸림 현상 없음
도어클로저작동	양호		속도 조절 적정
가스켓밀착도	양호		틈새 발생 없음
힌지고정상태	양호		볼트 체결 확인
잠금장치작동	양호		데드볼트 작동
도어핸들결합	양호		유격 없음
방화인증마크	양호		인증 스티커 부착
문틀수평상태	양호		수평계 측정 완료
하부틈새간격	양호		기준치 이내
도어패널강성	양호		찌그러짐 없음
도어씰부착상태	양호		견고하게 고정됨