교정 점검표 양식

측정 장비의 신뢰성 확보를 위한 정기 점검 기록지

점검 항목명	점검 결과	점검 기준	상태 판정	비고
교정 주기 준수 여부 확인	정상	차기 교정일 도래 여부	합격	일정 관리 대장 대조 완료
장비 외관 손상 상태	양호	균열 및 파손 여부	합격	표면 스크래치 없음
측정 소모품 유효기간	정상	유효기간 경과 여부 확인	합격	소모품 교체 주기 내 존재
표준 시편 정밀도 상태	양호	표준 데이터 일치 여부	합격	공인 인증서 보유 확인
전원 공급 장치 안정성	정상	전압 변동폭 확인	합격	전압 안정화 상태 확인
디스플레이 표시 명확성	양호	수치 가독성 확인	합격	LCD 화면 잔상 없음
측정 결과 반복 재현성	정상	동일 조건 재측정 결과	합격	편차 범위 내 수렴 확인
환경 온도 및 습도 적정성	정상	실험실 표준 환경 유지	합격	온습도계 기록값 확인
데이터 기록 보존 상태	양호	로그 데이터 저장 여부	합격	메모리 용량 여유 확인
연결 케이블 절연 상태	정상	피복 손상 및 노출 여부	합격	단자 접점 오염 확인
장비 안전 장치 작동성	정상	비상 정지 기능 작동	합격	안전 센서 반응 정상