생명보트 안전 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	미흡	불량	비고
선체외벽검사	균열,손상여부
물띠검사	침수흔적,부식
바닥판검사	손상,변형상태
우현측검사	부식흔적,누수
좌현측검사	손상정도확인
엔진상태검사	작동음,누유
조타장치검사	조작반응성
구명용품검사	생명복,구명대
통신장비검사	송수신기능
소화기검사	설치위치,유효기간
조명장치검사	전구상태,배선
안전봉설치검사	견고성,손상