계단 조명 시설 점검 체크리스트

점검항목	정상	부분고장	전체고장	점검불가	비고
조명등기구손상여부
조명등소켓이완화
광원(LED/형광)교체필요
배선손상또는노출
차단기정상작동
접지누전차단기이상
계단면조명균등성
비상조명기능
스위치정상작동
조명기구흔들림
보안용조명작동
조명렌즈오염정도