악천후 운행 제한 체크리스트

점검항목	점검내용	기준값	현황	판정	조치사항	비고
강풍주의	풍속측정	14m/s초과	16.2m/s	주의	속도감속
폭우경보	강수량측정	60mm/h	75mm/h	경보	운행중단
결빙경로	노면온도확인	0도이하	-2도	주의	안전주행
가시거리악화	안개농도측정	200m이하	150m	경보	야간등점등
산사태위험	산지구간점검	위험지역	해당	위험	우회운행
수위상승	교량근처수위확인	경고수위	높음	주의	일시중단
뇌우예보	기상청알림확인	예보등급	주의	주의	경로변경
적설기준	적설량측정	5cm이상	7cm	주의	체인장착
노면상태악화	노면마찰계수	0.3이하	0.25	경보	최저속주행
낙뢰위험	뇌우구름관측	적운주의	관측됨	위험	차량대피
안개발생	시정거리측정	100m이하	80m	경보	신호촉진
도로결빙	노면상태점검	빙판발생	발생	주의	감속운행