건설장비정비작업후점검표

점검항목	정상	이상	조치내용	점검자	비고
엔진오일량확인
냉각수량확인
브레이크액량확인
타이어상태점검
배터리전압측정
윤활유점검
필터교체여부확인
벨트장력확인
라디에이터누수확인
배기시스템상태검사
전기계통점검
안전장치동작확인