비상발전설비점검표(월간)

□ 발전기본체점검

점검항목	점검방법	정상	이상	비고
외관손상점검
연료누수점검
냉각수온도점검
배터리전압점검
엔진오일점검
공기필터점검
연료필터점검
배기가스색점검
진동소음점검
벨트장력점검
냉각팬작동점검

□ 제어시스템점검

점검항목	점검결과	정상	이상	비고
자동기동장치
차단기동작
계기판표시