건설 현장 용수 시설 점검표

점검항목	점검기준	양호	부분불량	불량	점검일시	비고
급수펌프상태	소음,진동정상
배관누수여부	누수없음
수질상태	투명,이물질없음
정수필터상태	유지보수양호
소독장치작동	정상작동
밸브기능성	개폐원활
유량계작동	정상표시
압력계정확성	기준범위내
배수관로상태	폐색없음
전기시설안정성	누전,손상없음

점검자명		점검날짜
결과소견